
AI算力租赁服务需求
一、项目概况
1.1. 项目背景
随着人工智能技术在医疗健康领域的深度应用，AI辅助诊断、AI智能导诊、智能预问诊、医疗大模型推理等应用已成为医院数字化转型的重要方向，对医院算力基础设施提出了更高的要求。医院已围绕智慧医院服务分级标准开展智慧服务体系建设，AI应用正逐步落地，但现有IT基础设施以通用计算为主，缺乏专用的GPU算力资源，难以支撑深度学习模型的推理与训练需求。
为支撑医院AI应用落地，满足AI推理等场景的算力需求，本项目拟采用AI算力服务租赁模式，由服务提供方在算力数据中心机房部署AI算力服务器，以服务化方式向医院提供GPU算力资源。医院无需一次性投入设备采购与机房建设成本，即可获得稳定、高效、可扩展的AI算力服务，助力医院智慧医疗建设与数字化转型。
1.2. 建设需求
本项目采用算力服务租赁模式，在算力数据中心机房部署AI算力服务器，向医院提供AI算力租赁服务（服务期3年）。算力服务器配置高性能处理器、大容量高速内存、NVMe全闪存存储及8张GPU加速卡，满足AI大模型推理、AI辅助诊疗、医学影像智能分析等应用场景的算力需求，并具备高可靠性与平滑扩容能力。
1.3. 建设目标
本项目坚持“统一规划、分步实施”的原则，以算力服务租赁方式建成安全可靠、性能领先、弹性可扩展的AI算力服务体系，具体目标如下：
（1）提供满足AI推理、训练等场景所需的GPU算力，支撑医院AI应用稳定运行；
（2）依托算力数据中心机房基础设施与7×24小时运维保障体系，保障算力服务高可用、故障快速恢复；
（3）采用服务化租赁模式，减少医院一次性投入，支持算力资源按需平滑扩容，满足医院AI业务持续发展需要。
1.4. 参考标准
《全国医院信息化建设标准与规范》（GB50464-2008）；
《江苏省三级综合医院评审标准实施细则(2019版)》；
《电子病历系统应用水平分级评价管理办法及评价标准》；
《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020年版)》；
《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》；
《网络安全等级保护设计技术要求（GB/T25070-2019）》；
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求（GB/T22239-2019）》。


二、产品清单
	序号
	名称
	作用

	1
	AI算力租赁服务
	为医院AI应用提供GPU算力支撑（服务含专线线路、机房、电费、模型、网络及运维）




三、AI算力租赁服务
3.1功能与性能要求
	技术指标
	指标要求

	期限及频率
	1年，7*24小时

	服务内容
	为医院AI应用提供GPU算力支撑（服务含专线线路、机房、电费、模型、网络及运维）

	服务能力要求
	1.通用智算服务能力要求：CPU:2*32核，主频≥2.1GHz，GPU:≥8张，单卡算力 ≥ 330 TFLOPS（FP16 稠密算力，Tensor Core 加速），显存 ≥ 24GB（GDDR6X），显存带宽 ≥ 1000 GB/s，卡间互联：≥400GB/s，内存：≥512GB，磁盘：2*480GB SATA SSD,2*3.84TB NVMe SSD；
2.自主可控智算服务能力要求：CPU:4*48核，主频≥2.6GHz，NPU:≥8张，单卡算力≥376TFLOPS(FP16稠密算力),显存 ≥64GB,显存带宽≥400GB/s，卡间互联：≥100GB/s，内存：≥1024GB，磁盘：2*480GB SATA，SSD,2*3.2TB NVMe SSD；
3.其他：1张Raid卡*2；网卡：（1）双口GbE,双口25GbE网卡*2，（2）8*200G单口，1块100G双口，1块25G双口智能网卡，1块四口GE；
4.GPU算力满足主流深度学习框架（如PyTorch、TensorFlow、CANN等）推理与训练场景的运行需求；
5.支持主流AI推理引擎及主流运行环境，可承载医疗大模型推理、AI辅助诊疗等应用部署；
6.支持网络冗余及高速互联，满足大规模数据吞吐与多卡并行计算的带宽要求；
7.提供独立远程管理端口及带外管理功能，支持硬件健康监控、远程开关机与故障告警，便于设备运维管理；
8.算力服务支持GPU算力资源池化与按需分配，满足医疗大模型推理、AI辅助诊疗、医学影像智能分析等应用场景的并发算力需求，并支持医院业务增长时的平滑扩展与弹性调度；
9.算力服务提供标准化、开放的应用接口与部署环境，支持与医院现有信息系统、医疗大模型平台及第三方AI应用集成对接，兼容主流容器化与分布式部署架构；
10.算力服务具备高可用运行能力，支持主备容错与故障自动切换，单点故障不影响整体业务连续性，保障医疗AI应用稳定运行；
11.服务期内，服务提供方提供算力资源运行状态监控、性能监测与日志留存等运维服务，并定期向医院反馈资源利用率与服务运行状况；
12.算力服务的数据传输、存储及处理过程符合医疗数据安全与个人信息保护要求，支持数据加密、访问控制与租户隔离，确保医院数据与服务环境安全合规；
13.算力服务支持与医院网络互联互通，提供足够的网络带宽与低时延保障，满足医疗AI应用的实时性与数据吞吐要求。



3.2可靠性要求
（1）电源采用2+2冗余配置，支持热插拔，单电源故障不影响整机运行；
（2）系统盘采用RAID1镜像保护，防止单盘故障导致系统不可用；
（3）RAID卡支持RAID 0、1、5等阵列策略，保障数据盘可靠性与读写性能；
（4）整机具备良好的散热设计与冗余散热机制，适应机房7×24小时连续运行环境。
3.3兼容性要求
（1）支持主流服务器操作系统及国产主流操作系统（如麒麟等）安装运行；
（2）支持主流AI软件栈与容器化部署方式，便于后续AI平台化统一管理；
（3）硬件平台具备标准化接口，支持与医院现有网络及运维体系无缝对接。


四、商务要求
4.1. 服务期限与计费要求
（1）服务期限：1年，服务期内按年支付服务费；
（2）服务费为含税价格，包含算力服务器及配套设备、机房（机柜、电力、制冷）、专线网络带宽、安装调试、运维保障等全部费用，服务提供方不得以任何理由增加收费或减少服务内容；
（3）服务提供方的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
4.2. 服务开通与实施要求
（1）服务提供方应在合同签订后完成算力服务器在算力数据中心机房的部署、环境搭建与联调，实现与医院网络的互联互通，确保不影响医院现有业务系统正常运行；
（2）服务提供方需提供服务实施与运维团队人员配置情况，并在算力服务开通之日起，指派专业的项目负责人负责服务的组织、协调与保障。
4.3. 服务验收要求
（1）算力服务完成部署调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成部署调试的、算力性能不达标的，采购人有权要求服务提供方立即补充整改；
（2）算力性能指标及服务可用性指标达到本需求书要求后，可进行最终验收。终验中发现由于服务质量等造成某些指标达不到要求，允许服务提供方进行修复，在全部达到要求时，双方签署验收文件，服务期自验收合格之日起计算；
（3）服务提供方应根据项目需求提供验收材料，列明算力配置清单、服务性能指标清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收资料。
4.4. 服务保障与产权要求
（1）服务期内，算力服务可用率不低于99.9%（按自然月统计）；提供7×24小时故障受理，故障响应时间不超过2小时，严重故障恢复时间不超过24小时；硬件故障提供备件或备机替换；
（2）服务期内，设备发生任何非人为故障，由服务提供方负责维修或更换，并提供及时有效的解决方案；服务提供方负责设备的运行维护、故障处理、备件更换及安全加固；
（3）服务期内，对采购人提出的合理服务要求，服务提供方须及时提供电话、网络及远程支持，并定期提供巡检与回访服务；服务可用率低于约定标准时，服务提供方应按未达标时长相应减免服务费用；
（4）服务期内，算力设备产权归服务提供方所有，医院享有服务使用权；服务期满后，双方协商设备续租或回收处置，处置方式另行约定。
4.5. 人员要求
（1）项目经理：1人，具有5年以上信息化项目管理工作经验；
（2）技术负责人：1人，具有5年以上信息化技术管理工作经验；
（3）运维服务人员：不少于2人，具有算力设备运维服务经验；
（4）服务团队所有人员必须为服务提供方正式工作人员，未经采购人同意，人员不得更换。
4.6. 知识产权及保密要求
（1）本次项目中如涉及独立开发的专利以及其他知识产权归属独立开发方各自所有。本次项目中如涉及共同开发的专利及其他知识产权归各开发方共同拥有，未经其他方事先书面同意，任何一方不得就该等共有知识产权进行转让或作出排他性授权。
[bookmark: _GoBack]（2）服务提供方及工作人员应对本项目提供的有关专业数据、医院运作方式及患者数据采取保密措施，不得向第三方披露、复制，不得将数据用于本项目以外用途；服务提供方应遵守网络安全等级保护、数据安全及个人信息保护相关规定，确保医疗数据存储、传输、处理全过程安全合规。如有违反本保密规定的，应承担相应法律责任。
4.7. 交付成果要求
服务提供方在服务实施各阶段及时提交服务成果，包括但不限于：服务实施方案、算力配置清单、网络接入方案、算力部署方案、服务验收报告、运维服务记录（含故障处理记录）、设备运行说明等。
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